**В Золотухинском районе проходят рейды по проверке печного отопления**

      В Золотухинском районе сотрудниками ГУ МЧС России по Курской области проходят рейды по домовладениям с печным отоплением. Инспектора совместно с представителями администрации муниципалитетов проверяют соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Золотухинцы должны самостоятельно и заблаговременно позаботиться о ремонте своих печей. Проблемным моментом остаются граждане категории «группы риска». С ними ведётся активная профилактическая работа со стороны старших населённых пунктов, администраций муниципальных образований, инспекторов территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам ГУ МЧС России по Курской области. Руководством муниципалитетов  по мере возможности оказывается  необходимая  адресная помощь в ремонте неисправностей  печей, электропроводки тем, кто не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе. Ежедневно в режиме видеоконференцсвязи  проводятся заслушивания ответственных должностных лиц, которые отчитываются о результатах работы в этом направлении. На сегодняшний день 90% всех домовладений уже обследованы.

       Существуют специальные организации, которые занимаются проверкой дымоходов, ремонтов вентиляционных каналов и прочих элементов. В том случае, если курянам потребовалась помощь в этих вопросах, они должны обратиться в местные сельские советы и администрации. Ни в коем случае не стоит рисковать своими жизнями, эксплуатируя неисправное оборудование. С октября текущего года по причине нарушения эксплуатации печей в регионе произошло 4 пожара. Нередки случаи отравления людей угарным газом.

      Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам ГУ МЧС России по Курской области напоминает всем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления:

      1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.

      2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.

      3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.

      4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.

      5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.

      6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.

      7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

 Государственный инспектор Золотухинского,

 Поныровского и Фатежского районов

 по пожарному надзору                                                            И.И. Стрелков